# Příloha IV - nařízení CLP 1272/2008

2. Část 2: **Pokyny pro bezpečné zacházení**

**podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), v platném znění**

(k 1. 12. 2020)

### Tabulka 1.1

## Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné

**P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

**P102** Uchovávejte mimo dosah dětí.

**P103** Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

### Tabulka 1.2

## Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence

**P201** Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

**P202** Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

**P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

**P211** Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

**P212** Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího prostředku.

**P220** Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

**P222** Zabraňte styku se vzduchem.

**P223** Zabraňte styku s vodou.

**P230** Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …

**P231** Manipulace a skladování pod inertním plynem /…

**P232** Chraňte před vlhkem.

**P233** Uchovávejte obal těsně uzavřený.

**P234** Uchovávejte pouze v původním balení.

**P235** Uchovávejte v chladu.

**P240** Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

**P241** Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.

**P242** Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

**P243** Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

**P244** Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.

**P250** Nevystavujte obrušování/nárazům/ tření …

**P251** Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

**P260** Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

**P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

**P262** Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

**P263** Zabraňte styku během těhotenství a kojení.

**P264** Po manipulaci důkladně omyjte ….

**P270** Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

**P271** Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

**P272** Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

**P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

**P280** Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

**P282** Používejte ochranné rukavice proti chladu a buď obličejový štít, anebo ochranné brýle.

**P283** Používejte ohnivzdorný oděv nebo oděv zpomalující hoření.

**P284** [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

**P231+P232** Manipulace a skladování pod inertním plynem /… Chraňte před vlhkem.

### Tabulka 1.3

## Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce

**P301** PŘI POŽITÍ:

**P302** PŘI STYKU S KŮŽÍ:

**P303** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

**P304** PŘI VDECHNUTÍ:

**P305** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

**P306** PŘI STYKU S ODĚVEM:

**P308** PŘI expozici nebo podezření na ni:

**P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

**P311** Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

**P312** Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

**P313** Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**P314** Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**P315** Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**P320** Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

**P321** Odborné ošetření (viz … na štítku).

**P330** Vypláchněte ústa.

**P331** NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

**P332** Při podráždění kůže:

**P333** Při podráždění kůže nebo vyrážce:

**P334** Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].

**P335** Volné částice odstraňte z kůže.

**P336** Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

**P337** Přetrvává-li podráždění očí:

**P338** Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**P340** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

**P342** Při dýchacích potížích:

**P351** Několik minut opatrně oplachujte vodou.

**P352** Omyjte velkým množstvím vody/…

**P353** Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

**P360** Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv

odložte.

**P361** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

**P362** Kontaminovaný oděv svlékněte.

**P363** Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

**P364** A před opětovným použitím vyperte.

**P370** V případě požáru:

**P371** V případě velkého požáru a velkého množství:

**P372** Nebezpečí výbuchu.

**P373** Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

**P375** Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

**P376** Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

**P377** Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

**P378** K uhašení použijte….

**P380** Vykliďte prostor.

**P381** V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení.

**P390** Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

**P391** Uniklý produkt seberte.

**P301+P310** PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

**P301+P312** PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

**P302+P334** PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody nebo zabalte do vlhkého obvazu.

**P302+P352** PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ ...

**P304+P340** PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

**P306+P360** PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

**P308+P311** PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

**P308+P313** Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**P332+P313** Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**P333+P313** Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**P336+P315** Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**P337+P313** Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**P342+P311** Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

**P361+P364** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

**P362+P364** Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

**P370+P376** V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

**P370+P378** V případě požáru: K hašení použijte….

**P301+P330 +P331** PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

**P302+P335+P334** PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].

**P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

**P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**P370+P380+P375** V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

**P371+P380+P375** V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

**P370 +P372+P380+P373** V případě požáru: Nebezpečí výbuchu. Vykliďte prostor. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

**P370+P380+P375+[P378]** V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. [K uhašení použijte …].

### Tabulka 1.4

## Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování

**P401** Skladujte v souladu s …

**P402** Skladujte na suchém místě.

**P403** Skladujte na dobře větraném místě.

**P404** Skladujte v uzavřeném obalu.

**P405** Skladujte uzamčené.

**P406** Skladujte v obalu odolném proti korozi/… s odolnou vnitřní vrstvou.

**P407** Mezi stohy nebo paletami ponechte vzduchovou mezeru.

**P410** Chraňte před slunečním zářením.

**P411** Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.

**P412** Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

**P413** Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.

**P420** Skladujte odděleně.

**P402+P404** Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

**P403+P233** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

**P403+P235** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

**P410+P403** Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

**P410+P412** Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

### Tabulka 1.5

#### Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování

**P501** Odstraňte obsah/obal …

**P502** Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.